

INFORMACJA PRASOWA

# Uchwyty z rękojeścią składaną

# w wersji „CLEAN”

# *– seria MPE oraz MPR –*

Firma Elesa+Ganter rozszerzyła linię uchwytów MPE i MPR z rękojeścią składaną o wersję „CLEAN” przeznaczoną do stosowania w miejscach wymagających zachowania higieny. Nowy typ uchwytów charakteryzuje się ergonomiczną i zwartą budową, odpornością na korozję oraz białą, gładką powierzchnią. Ważną cechą jest także bardzo duża wytrzymałość mechaniczna, sięgająca 2500 N, odporność na warunki środowiskowe oraz niska masa. Uchwyty z rękojeścią składaną serii MPE oraz MPR w wersji „CLEAN”, ze względu na konstrukcję oraz zastosowane materiały są polecane szczególnie do zastosowań w branży medycznej lub spożywczej.

**Linki do kart katalogowych znajduje się poniżej:**

* <https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/mpr>
* <https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/mpe>



Rys. 1: Uchwyty z rękojeścią składaną  MPR oraz MPE w wersji CLEAN

Nowe uchwyty zostały wykonane ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru na bazie poliamidu, natomiast elementy metalowe ze stali nierdzewnej. Zastosowane materiały pozwalają na pracę ciągłą w zakresie temperatur od -30°C do 100°C.

Uchwyty z rękojeścią składaną MPE są mocowane na zewnątrz obudowy urządzenia natomiast uchwyty MPR są przystosowane do mocowania wewnątrz obudowy. Pozwala to zminimalizować grubość elementu wystającego poza obrys płaszczyzny montażu do 3 mm. Ustawienie rękojeści uchwytów MPR oraz MPE w pozycji pracy odbywa się poprzez jej odciągnięcie. Puszczenie rękojeści powoduje jej automatyczny powrót do pozycji złożonej.



Rys.2: Budowa oraz zasada działania uchwytu MPR

**ELESA+GANTER®**

**ELESA+GANTER** jest spółką joint-venture, stworzoną przez dwóch liderów w branży standardowych elementów maszyn: [**Elesa S.p.A**](http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stel/elesa/ganter/) (Monza, Milano, Italy) i [**Otto Ganter GmbH & Co. KG**](http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stgn/ganter/eg/) (Furtwangen, Germany).

ELESA+GANTER**®** to ponad 60 000 standardowych elementów i części do maszyn i urządzeń oraz wiele produktów specjalnych wykonywanych pod określone, specyficzne wymagania klienta. Elementy standardowe Elesa+Ganter**®** łączą w sobie zarówno najwyższą jakość, funkcjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdza to ponad 180 patentów i zastrzeżonych wzorów oraz ponad 45 nagród z najbardziej prestiżowych światowych wystaw i konkursów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego m.in. "International Forum Design Award ", "Compasso d'Oro" w Mediolanie czy "Design Center" w Stutgarcie. Wszystkie produkty E+G produkowane są zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz normą środowiskową ISO 14001:2004.

Światowa sieć dystrybucji produktów Elesa+Ganter obejmuje 66 krajów.

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER**®** i zajmuje się dystrybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce gwarantują oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonalną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie 24h z magazynu w Polsce).

Więcej informacji o firmie i jej ofercie, katalog produktów, tabele wymiarów, darmowe pliki 2D i 3D do pobrania, znajdują się na stronie: [www.elesa-ganter.pl](http://www.elesa-ganter.pl/).

Szczegółowe informacje o nowościach i zastosowaniach produktów E+G można także przeczytać w newsletterze dostępnym na stronie: [www.elesa-ganter.info.pl](http://www.elesa-ganter.info.pl/)

**Kontakt PR:**

Anna Sasak

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.

tel: (+48) 22 737-70-47

fax (+48) 22 737-70-48

email: asasak@elesa-ganter.com.pl

[www.elesa-ganter.pl](http://www.elesa-ganter.pl/)

[www.elesa-ganter.info.pl](http://www.elesa-ganter.info.pl/)